[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
nan=Wentylacja mechaniczno wyciągowa z rekuperacją
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	2	0	4	0	1
own=2	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nb=SZATNIA SPORTOWA  cz. sanitarna; instalacja wod -kan, wentylacja
ab=Starowice Dolne gmina Grodków dz.223 i 225
ni=Gmina Grodków
ai=49-200 Grodków ul. Warszawska 29
aw=>
br=SANITARNA
nk=Jolanta Grzymała-Turzańska	
dt=12/2014r.
kln=1310131045212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych131045200000-9 -   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej131045331210-1 Instalowanie wentylacji131045311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej131045231300-8 Sieci wodociągowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1443163787
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACYJNA                                             CPV: 45331210-1,1310Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych09CPV45331200-8
wa=0
kn=0	0	0
id=145
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0201-03	2-17	0201-03		0
na=Centrala rekuperacyjno - wentylacyjna V=1100m3/h z układem sterowania
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0320-03	2-17	0320-03		0
na=Nagrzewnice kanałowe okrągłe fi 315mm N=3kW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-01	2-17	0144-01		0
na=Wyrzutnie kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-01	2-17	0144-01		0
na=Wyrzutnie kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm  (150)
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-01	2-17	0144-01		0
na=Wyrzutnie kołowe typ C do przewodów o śr.do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0147-01	2-17	0147-01		0
na=Czerpnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0113-03	2-17	0113-03		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % nawiewne1310(4.20+0.12+4.16+0.12+4.50+2*0.5+4.50+0.12+4.16+0.12+4.20+1.5)*2*3.14*0.1551310(0.5+3,23-1.0 +0.12+1.8)*2
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=36.989
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.989	1	(4.20+0.12+4.16+0.12+4.50+2*0.5+4.50+0.12+4.16+0.12+4.20+1.5)*2*3.14*0.155+(0.5+3,23-1.0 +0.12+1.8)*2*2*3.14*0.155						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0113-01	2-17	0113-01		0
na=Przewody wentylacyjne elastyczne o fi 100mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=14.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.13	1	1.5*2*1.5*3.14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=113
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		0
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0106-01	9-16	0106-01		0
na=Izolacja odcinków prostych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=39
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						0		0

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0106-01	9-16	0106-01		0
na=Izolacja odcinków prostych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=18.5
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.5	1	18,5						0		0

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-01	2-17	0204-01		0
na=Wentylatory kanałowe do zabudowy w kanale wydajność 145m3/h, N=25W, V=230V
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-03	2-17	0156-03		0
na=Nawietrzaki podokienny fi 160mm  z regulownym otwarciem w strefie komunikacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0113-03	2-17	0113-03		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %  wywiewne
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=27.937
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.937	1	 (4.20+0.12+4.16+0.12+4.50+2*0.5+4.50+0.12+4.16+0.12+4.20+1.5)*2*3,14*0.155						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-04	2-17	0146-04		0
na=Czerpnie  ścienne prostokątne typ A o obw.do 3260 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0410-02	5	0410-02		0
na=Wentylatory  łazienkowe fi 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA  Roboty instalacyjne kanalizacyjne.09CPV45332300-6
wa=0
kn=0	0	0
id=146
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-02	4	0203-02		0
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		0
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=136
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	136						0		0

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		0
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=43.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43.2	1	30+6.60*2						0		0

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-05	4	0203-05		0
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - sanitarna(przejście przez ścianę)
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=0.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.8						0		0

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5<kratki ściekowe>						0		0
wo=24	1	24<umywallki>						0		0
wo=7	1	3*2+1 <pisuary>						0		0
wo=1	1	1<zlew porządkowy>						0		0
wo=3	1	1+2<umywalka gabinet) i umywalnia sędziów>						0		0

[POZYCJA]
id=36
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3<kratki ściekowe>						0		0
wo=24	1	24<umywalki w umywalni >						0		0
wo=1	1	1<zlew porządkowy>						0		0
wo=7	1	3*2+1 <pisuary>						0		0
wo=3	1	1+2 <umywalka gabinet) i umywalnia sędziów>						0		0

[POZYCJA]
id=79
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		0
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		0
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZE WODY                                                                            CPV45231300-8
wa=0
kn=0	0	0
id=147
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.054
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.054	1	0.009+0.008+0.033+0.002+0.002						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0201-02	2-01	0201-02		0
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=81.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=81.12	1	(9+8+33+2)*1.3*0.8+(9+8+33+2)*1.3*0.8*0.5						0		0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		0
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=41.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=41.6	1	(9+8+33+2)*0.8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=148
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-03	2-15	0116-03		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm analogia -przyłącze do istn.przyłącza wody
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=105
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0104-03	2-15	0104-03		0
na=Rurociągi z PVC o śr. zewn. 32 mm łączone metodą klejenia, w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						0		0

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		0
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=39.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.52	1	81.12-41.60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=110
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-04	2-15	0123-04		0
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODY   Instalacja wodociągowa                                 CPV45332200-91310Roboty instalacyjne hydrauliczne                                                        CPV45332200-51310
wa=0
kn=0	0	0
id=149
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0114-07	4	0114-07		0
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=10.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	6.5+2.5+1.8						0		0

[POZYCJA]
id=150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0114-06	4	0114-06		0
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[POZYCJA]
id=151
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0114-05	4	0114-05		0
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  woda zimna
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3<podł.do zsobnika ciepłej wody>						0		0
wo=0.5	1	.5<umywalnia sędziów>						0		0
wo=22.5	1	15*1.5 <umywalki  >						0		0
wo=10.5	1	7*1.5  <wc >						0		0
wo=10.5	1	7*1.5 <pisuary  >						0		0
wo=19.5	1	13*1.5 <unatryski >						0		0
wo=1.5	1	1*1.5  <porządkowe >						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0114-05	4	0114-05		0
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  woda ciepła
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	2*3 +4+6 <podł.do zsobnika ciepłej wody>						0		0
wo=0.5	1	.5<umywalnia sędziów>						0		0
wo=22.5	1	15*1.5 <umywalki  >						0		0
wo=19.5	1	13*1.5 <unatryski >						0		0
wo=1.5	1	1*1.5  <porządkowe >						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=13
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0104-06	INSTAL	0104-06		0
na=Punkty stałe do rur miedzianych o śr.zew. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=14
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0106-04	INSTAL	0106-04		0
na=Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr.nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=15
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0107-04	INSTAL	0107-04		0
na=Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 28 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=17
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0402-05	INSTAL	0402-05		0
na=Złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 28 mm - lutowanie miękkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						0		0

[POZYCJA]
id=18
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0403-05	INSTAL	0403-05		0
na=Trójniki kielichowe miedziane o śr.zew. 28 mm - lutowanie miękkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						0		0

[POZYCJA]
id=19
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		0
na=Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 28 mm i śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						0		0

[POZYCJA]
id=135
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0313-02	2-20	0313-02		0
na=Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 25-32 mm dla ciśnień 0.6 MPa
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.poł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=21
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0411-03	INSTAL	0411-03		0
na=Rozdzielacz z rur miedzianych do pomp i wymienników o śr.zew.do 159 mm o połączeniach kołnierzowych o śr.nom.króćców do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=152
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0117-01	2-15	0117-01		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej  do15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	13*2+15*2+1+7+7+1 						0		0

[POZYCJA]
id=25
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0117-07	2-15	0117-07		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=26
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0117-08	2-15	0117-08		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=22
pd=(N.Z.) INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0108-01	INSTAL	0108-01		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	<zasilanie pompa  ciepła >3.0						0		0
ko=			
ko=			
ko=			
ko=			

[POZYCJA]
id=28
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0117-01	2-15	0117-01		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15<podejście do umywalek>						0		0
wo=13	1	13<podejście do baterii natryskowej>						0		0
wo=1	1	1<podejście do zlewozmywaka>						0		0

[POZYCJA]
id=29
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0117-03	2-15	0117-03		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1<podejście do pisuarów>						0		0
wo=1	1	1<podejście do hydranta>						0		0
ko=			
ko=			
ko=			
ko=			

[POZYCJA]
id=63
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		0
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0126-04	4	0126-04		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=138
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						0		0

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=138
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						0		0

[ELEMENT 1]
na=BIAŁY MONTAŻ  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.09CPV45332400-7,
wa=0
kn=0	0	0
id=153
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		0
na=Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		0
na=Zawory kulowe kątowe do baterii zimnej i ciepłej wody
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=88
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	(13*2+2*7+1+2+1)*2						0		0

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		0
na=Zawory kulowe kątowe do WC
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		0
na=Zawory pisuarowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		0
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-02	4	0218-02		0
na=Syfony pojedyncze do umywalek z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	2*6+1+2						0		0

[POZYCJA]
id=45
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		0
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0234-02	4	0234-02		0
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym i syfonem
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0233-03	4	0233-03		0
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0117-03	2-15	0117-03		0
na=Mieszacz natryskowy o śr.nom. 25x32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=131
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0223-02	2-15	0223-02		0
na=Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNR	2-15 0220 - 05	2-15	0220 - 05		0
na=Montaż zlewu  nierdzewnego ze złączką do węża
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNR	2-15 0115 - 02	2-15	0115 - 02		0
na=Baterie natryskowe sr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNR	2-15 0404 - 02	2-15	0404 - 02		0
na=Spuszczenie i napełnienie wodą instalacji dla wykonania niezbędnych przełączeń instalacji dla zapewnienia ciągłości dostawy wody w czasie remontu- trzykrtnie 1010*3
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=138
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138.0						0		0

[POZYCJA]
id=134
pd=		wycenaw/gKCK 4-021198		wycenaw/gKCK 4-021198		0
na=Płukanie instalacji jako całość  mb
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=138
jm=	
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						0		0

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych09CPV45332400-7
wa=0
kn=0	0	0
id=154
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=52
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0113-03	2-01	0113-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=0.05
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	50/1000						0		0

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		0
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						0		0

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		0
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - obsypka rurociągów - 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=55
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		0
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=90
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-01	1	0408-01		0
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi - zageszczenie podsypki i obsypki
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		0
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu rodzimego kat.III ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=90
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[POZYCJA]
id=58
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[POZYCJA]
id=60
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		0
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-01	4	1417-01		0
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA C.O.-OGRZEWANIE PODŁOGOWE                      CPV 45331100-7
wa=0
kn=0	0	0
id=155
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		0
na=Izolacje cieplne z ekranem folii aluminiowej systemowy np firmy  z  płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 3,5cm
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=83
ob=226
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=226	1	262-2*2*9.0						0		0

[POZYCJA]
id=69
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0202-03	0-31	0202-03		0
na=Rurociągi z polietylenu PEX-c o śr. 20 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach z przewodami doprowadzającymi do wężownic w pomieszczeniach
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=356.47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=356.47	1	(36.35+27.04)*2+15.25+14.89+11.53+38.02 +150						0		0

[POZYCJA]
id=70
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-04	0-31	0211-04		0
na=Szafki rozdzielaczowe natynkowe RSV FB8 z pompą Grundfos Alphe 2L25-60
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=71
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		0
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=9
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=72
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0207-07	0-31	0207-07		0
na=Analogia Podłączenie do rozdzielacza  instalacji c.o. z podłogi śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[POZYCJA]
id=100
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0207-07	0-31	0207-07		0
na=Analogia Podłączenie do rozdzielacza do pompy ciepła śr. 32mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=74
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-03	0-31	0218-03		0
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=206.47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=206.47	1	206.47						0		0

[POZYCJA]
id=75
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-04	0-31	0218-04		0
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=206.47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=206.47	1	206.47						0		0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  CW  SOLARNA ,                           CPV nr 09331100-91310
wa=0
kn=0	0	0
id=157
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNR	0-15 0526-02 analogia	0-15	0526-02 analogia		0
na=Montaż kolektorów słonecznych analogia osadzenie  w połaci dachowej-
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNR	AT-09 0104-04analogia	AT-09	0104-04analogia		0
na=Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie-montaż konstr.wsporczych pod kolektor słoneczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=81
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-02	7-08	0301-02		0
na=Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,przepustnicą lub rezystorem
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=2
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=82
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0405-08	5-08	0405-08		0
na=Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m21310analogia Montaż i dostawa rozdzielnicy Solarpol MAXI 1.0 lub równoważnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-04 1408-06	5-04	1408-06		0
na=Montaż pomp z napędem elektrycznym do 50 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=85
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 25 dm3
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0501-01	2-15	0501-01		0
na=Podgrzewacz ciepłej wody do systemu solarnego -analogia kotły  pow.ogrzew.6.5m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=86
pd=		kalk.własna 		kalk.własna 		0
na=Dostawa naczynia przeponowego do wody pitnej S300 lub równoważnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0114-03	4	0114-03		0
na=Rury giętkie z izolacją solarną-analogia : Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	2*8*2						0		0

[POZYCJA]
id=87
pd=		kalk.własna 		kalk.własna 		0
na=Dostawa naczynia zbiorczego na glikon
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=88
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0134-07	4	0134-07		0
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=89
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0134-07	4	0134-07		0
na=Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNR	-W 2-15 0412-07	-W	2-15 0412-07		0
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr.15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=91
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		0
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=92
pd=PBN Naftomat wyd.I 1984. biuletyny do 9 1996	KNR	13-11 0208-01	13-11	0208-01		0
na=Montaż zaworów zaporowych do wspawania Pn 10 MPa o średnicy 15 i 20 mm1310zawór odcinający EFAR T180 Dn15 lub równowazny
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=95
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0133-04	4	0133-04		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=96
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0133-01	4	0133-01		0
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=158
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		0
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=159
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Próba szczelności instalacji  glikolowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNR	K-050402-05 analogia	K-050402-05	analogia		0
na=Uruchomienie instalacji  solarnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=101
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=wykonanie dokumentacji powykonawczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

