[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty ogólne	Zysk	Dodatek za utrudnienia	Dodatek kwotowy	Podatek VAT
wn=				

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS ŚLEPY 10 10 
nb= Szatnie sportowe cz. 1 budowlana (stan surowy)
ab=Starowice Dolne gmina Grodków dz.223 i 225
ni= Gmina Grodków
ai= 49-200 Grodków ul.Warszawska 29
br=BUDOWLANA ,1010  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 1010 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych /n/n 45210000-2- roboty budowlane w zakresie budynków 
nk=mgr inż. JOLANTA GRZYMAŁA-TURZAŃSKA	
dt=16.12.2014
kln=Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień1310131045100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę131045212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych131045200000-9 -   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej131045400000-1 -   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych1310131013101310NAZWA INWESTYCJI : Szatnie sportowe cz. 1 budowlana (stan surowy)1310ADRES INWESTYCJI : Starowice Dolne gmina Grodków dz.223 i 2251310INWESTOR : Gmina Grodków1310ADRES INWESTORA : 49-200 Grodków ul.Warszawska 291310BRANŻA : BUDOWLANA1310DATA OPRACOWANIA : grudzień 20141310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	PV
wa=0	1	0	
op=0	0
ns=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty ogólne	Ko
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 116]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1443163655
cw=0	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE      SST-B-1  Roboty budowlane w zakresie budynków CPV45100000-8 ,CPV 45210000-2
wa=0
kn=0	0	0
id=366
nu=1
wn=				

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		0
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=627.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=433.14	1	(32.2+2*1)*(9.7+2*1)+2.5*11.2+2.5*2.0						0		0
wo=194.56	1	(13.5+0.7+1.0)*(10.8+2*1.0)						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	2-01 0126-02	2-01	0126-02		0
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą spycharek  - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - dalsze 15,0 cm grubości humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=627.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=433.14	1	(32.2+2*1)*(9.7+2*1)+2.5*11.2+2.5*2.0						0		0
wo=194.56	1	(13.5+0.7+1.0)*(10.8+2*1.0)						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5.73		0.955*6
wm=6		6
ws=6		6

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		0
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym (po niwelacji)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=627.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	2.5*11.2+2.5*2.0						0		0
wo=400.14	1	(32,2+2*1)*(9,7+2*1)						0		0
wo=194.56	1	(13.5+0.7+1.0)*(10.8+2*1.0)						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE        SST - B - 2 - Roboty ziemne  CPV 45110000-1
wa=0
kn=0	0	0
id=367
nu=2
wn=				

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-04	2-01	0206-02 0214-04		0
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=701.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=448.942	1	32.2*9.7*1.3+(2.5*11.2+2.5*2.0)*1.3						0		0
wo=252.928	1	(13.5+0.7+1.0)*(10.8+2*1.0)*1.3						0		0

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-04	2-01	0206-02 0214-04		0
na=ANALOGIA - Transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km do uzupełnienia przestrzeni między ścianami - pospółka 1310 do wykopu po robotach fundamentowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=410
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=410	1	410						0		0

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=410
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=410	1	410						0		0

[POZYCJA]
id=68
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-01	1	0408-01		0
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=410
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=410	1	410						0		0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE       STO  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  CPV 45212200-8
wa=0
kn=0	0	0
id=368
nu=3
wn=				

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWANIE       SST - B - 3 - Zbrojenie 45410000-4,SST - B - 4 - Betonowanie 45262310-7
wa=0
kn=0	0	0
id=369
nu=3.1
wn=				

[ELEMENT 3]
na=ROBOTY TOWARZYSZĄCE       STO  Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę09CPV 45100000-8
wa=0
kn=0	0	0
id=370
nu=3.1.1
wn=				

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie fundamentów śr.12mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.72
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
ko=	fundamenty		
wo=0.388	1	[2*32.20+3*9.50+3*(1.5+2.2)]*0.888*4*1.05*1/1000						0		0
ko=	słupy		
wo=0.048	1	0.65*8*10*0.888*1.05*1/1000						0		0
ko=	stopy fundamentowe śr.10mm		
wo=0.249	1	(14*1.6+16*1.4)*9*0.617*1/1000						0		0
ko=	pręty śr.10mm		
wo=0.035	1	4*1.10*0.888*9*1/1000						0		0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - zbrojenie fundamentów prety rozdzielcze śr..6mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.111
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
ko=	fundamenty		
wo=0.092	1	[2*32.20+3*9.50+3*(1.5+2.2)]/0.25*0.222*1/1000						0		0
ko=	stopy fundamentowe		
wo=0.019	1	1.58*6*9*0.222*1/1000						0		0
ko=			
ko=			

[POZYCJA]
id=101
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0104-01	7-28	0104-01		0
na=Osadzenie śrub fundamentowych  młotkowych w gotowych otworach o glęb.do 40 cm - zestaw 4 śrub
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9
jm=zst.śr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[ELEMENT 3]
na=ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE          SST - B - 3 - Zbrojenie CPV 45410000-4,SST - B - 4 - Betonowanie CPV 45262310-7      Betonowanie konstrukcji0945262311-41310
wa=0
kn=0	0	0
id=371
nu=3.1.2
wn=				

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		0
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10.054
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=8.155	1	[1.5*1.6*7+0.7*(9.5*3+32*2)]*0.10						0		0
wo=1.899	1	1.75*1.55*0.10*7						0		0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod fundamenty
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10.054
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=8.155	1	[1.5*1.6*7+0.7*(9.5*3+32*2)]*0.10						0		0
wo=1.899	1	1.75*1.55*0.10*7						0		0

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		0
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=16.428
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=16.428	1	0.35*0.5*(32.00*2+8.70*3+0.45*3*1.5+1.75)						0		0

[POZYCJA]
id=372
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-02	2-02	0208-02		0
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 (w strefie fundamentów)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	0.3*0.25* 10						0		0

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-02	2-02	0204-02		0
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=9.144
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9.144	1	(1.4*1.6*0.4+0.5*0.4*0.6)*9						0		0

[ELEMENT 3]
na=ŚCIANY FUNDAMENTOWE          SST - B - 7 - Roboty murowe CPV  45262522-6
wa=0
kn=0	0	0
id=373
nu=3.1.3
wn=				

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0301-03	2	0301-03		0
na=Ściany fundamentowe z bloczków betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=16.226
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=16.226	1	32.00*2*0.25*0.65 +8.70*3*0.25*0.65+3*(1.5+1.75)*0.25*0.65						0		0

[ELEMENT 3]
na=IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE FUNDAMENTÓW        SST - B - 10 - Roboty izolacyjne    CPV  45262300-4
wa=0
kn=0	0	0
id=374
nu=3.1.4
wn=				

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	2-02 0604-02	2-02	0604-02		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych i stóp fundamentowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=80.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=59.91	1	(32.00*2*0.30 +8.70*3*0.30 +3*(1.5+1.75)*0.30)*2						0		0
wo=20.16	1	1.4*1.6 *9						0		0

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=177.325
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=129.805	1	[32.00*2*0.65 +8.70*3*0.65  +3*(1.5+1.75)*0.65]*2						0		0
wo=47.52	1	(1.4*1.6 +1.4*0.4*4+0.5*0.4*4)*9						0		0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		0
na=Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe fundamentów - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=177.325
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=129.805	1	[32.00*2*0.65 +8.70*3*0.65  +3*(1.5+1.75)*0.65]*2						0		0
wo=47.52	1	(1.4*1.6 +1.4*0.4*4+0.5*0.4*4)*9						0		0

[POZYCJA]
id=26
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0101-01	AT-31	0101-01		0
na=Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15cm na ścianach zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=58.565
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=58.565	1	32.00*2*0.65 +8.70*3*0.65  						0		0

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		0
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=58.565
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=58.565	1	32.00*2*0.65 +8.70*3*0.65  						0		0

[ELEMENT 3]
na=KONSTRUKCJA WIATY                 ST01-14 Roboty ślusarskie ,CPV 45262400-5,    Roboty stalowe  CPV 45262400-5  
wa=0
kn=0	0	0
id=375
nu=3.1.5
wn=				

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0101-01	2-05	0101-01		0
na=Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t1310malowane na gotowo Dostawa elementów wiaty1310Przekroje elementów  stalowych stal (St3S)1310S1  szt.6 słup IPE 240  l=3.42 masa30.7*3.42*6=629.96 1310blacha nr1słupa    4szt BL 10x115x240 masa 18.8*0.115=2.162kg  szt6=12.972kg1310blacha podstawy  1szt BL 28x350x450 masa  98,8*0.35=34.58kg szt.6=207.48kg1310blacha głowicy  1szt BL 15x270x270 masa  32.7*0.27=8.829kg szt.6=52.974kg1310razem 6 szt.słupów S1=903.386kg1310łączniki M24 kl.8.81310ogółem słup S1 150.564kg 13101310S2  szt.1 słup IPE 240  l=3.49 masa30.7*3.49=107.1431310blacha nr1słupa    4szt BL 10x115x240 masa 18.8*0.115=2.162kg 1310blacha podstawy  1szt BL 28x350x450 masa  98,8*0.35=34.58kg 1310blacha głowicy  1szt BL 15x270x270 masa  32.7*0.27=8.829kg1310razem słup nr S-2 152.664kg1310łączniki M24 kl.8.8
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1.056
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1.056	1	0.903386+0.152664						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=123
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0104-02	7-28	0104-02		0
na=Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o glęb.do 60 cm - zestaw 4 śrub
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=zst.śr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=120
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0105-02	7-28	0105-02		0
na=Zalanie otworów kotwicznych o głębok.do 60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=36
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	4*9						0		0

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0101-05	2-05	0101-05		0
na=Hale typu lekkiego - stężenia słupów1310Stężenie ogółem 18,7kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.019
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.019	1	0.0187						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0101-06	2-05	0101-06		0
na=Hale typu lekkiego - rygle ścian1310P1 szt.2 płatew ogółem 722kg 1310P2 szt.2 płatew ogółem 271kg 1310P3 szt2 płatew ogółem 196kg 13101310Marka M1 ogółem  20kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1.209
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1.209	1	0.722+0.271+0.196+0.020						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0102-04	2-05	0102-04		0
na=Hale typu lekkiego - płatwie krawedziowe z kształtowników1310 malowane na gotowo
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.25
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	0.25						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0307-01	3	0307-01		0
na=Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0.389
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.389	1	(0.18*0.18*12)						0		0

[ELEMENT 2]
na=PARTER                       W0.00.00.00.      Roboty budowlane09CPV 45000000-7
wa=0
kn=0	0	0
id=376
nu=3.2
wn=				

[NARZUTY NORMA 4]
na=Dodatek za utrudnienia	Du
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1

[ELEMENT 3]
na=ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE           SST - B - 7 - Roboty murowe CPV  45262522-6
wa=0
kn=0	0	0
id=377
nu=3.2.1
wn=				

[POZYCJA]
id=143
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0163-03	0-27	0163-03		0
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=302
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=302	1	302						0		0
ko=			
ko=			

[POZYCJA]
id=35
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0160-02	0-27	0160-02		0
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków -bloczki
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=35.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=35.1	1	3*(1.5+1.75)*3.60 						0		0

[POZYCJA]
id=139
pd=	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie elementów konstrukcyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=0.08
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	(1.5*8*10*3*0.222)/1000 <słupy pręty nośne sr.12 mm  8szt *10słupów>						0		0

[POZYCJA]
id=140
pd=	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - zbrojenie elementów konstrukcyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0.08
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	(1.5*8*10*3*0.222)/1000 <słupy pręty nośne sr.12 mm  8szt *10słupów>						0		0

[POZYCJA]
id=12
pd=N.Z. WACETOB 1999	KNNR-W	2 W0101-04	2	W0101-04		0
na=Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych - słupy prostokątne
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=36.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=36.3	1	(0.3*2 +0.25* 2)*10*3.30						0		0

[POZYCJA]
id=378
pd=N.Z. WACETOB 1999	KNNR-W	2 W0103-03	2	W0103-03		0
na=Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą - słupy prostokątne
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2.475
jm=m3 bet.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2.475	1	0.3*0.25*10*3.30						0		0

[POZYCJA]
id=57
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0165-02	0-27	0165-02		0
na=Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 23.8
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=214.236
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=214.236	1	(6.5*5+4.16*2+4.58*2+2.20*2+2.12*2+1.54+1.6)*3.6-0.9*9						0		0

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD 2001	KNR	BO-12 0356-04	BO-12	0356-04		0
na=Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=0.047
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.047	1	(0.18*0.18*0.12*12)						0		0

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-01	2-02	0126-01		0
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-03	2-02	0126-03		0
na=Analogia - Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-04	2-02	0126-04		0
na=Analogia - Otwory na drzwi,  w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=126
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2121-01	202	2121-01		0
na=(z.III) obróbka profili - powierzchnia płaska w elemencie płaskim w granicie "Strzegom"
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0
jm=cm2	056
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						0		0

[ELEMENT 3]
na=PODCIĄGI, NADPROŻA I WIEŃCE               SST - B - 3 - Zbrojenie CPV 45410000-4,SST - B - 4 - Betonowanie CPV 45262310-7
wa=0
kn=0	0	0
id=379
nu=3.2.2
wn=				

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie elementów konstrukcyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0.541
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	135.23*4*0.888/1000 <wieńce>						0		0
wo=0.061	1	(33.85+27.3)/1000 <podciąg P1 + P2>						0		0

[POZYCJA]
id=380
pd=	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - zbrojenie elementów konstrukcyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=0.111
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=0.108	1	486.83*0.222/1000 <wieńce>						0		0
wo=0.003	1	(6.74+5.4)*0.222/1000 <podciąg P1 + P2>						0		0

[POZYCJA]
id=47
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0210-03	2-02	0210-03		0
na=Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu ,B1 30x30 l=840,,B1 30x30 l=470,B2 30x30 l=440 x 4szt
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2.763
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2.763	1	0.30*0.30*8.40+0.30*0.30*4.70+0.30*0.30*4.40*4						0		0

[POZYCJA]
id=49
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-05	2-02	0132-05		0
na=Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=126.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
ko=	Otwory w ścianach nośnych zewnętrznych		
wo=78.75	1	7*5*2.25						0		0
wo=13.75	1	1*5*2.75						0		0
wo=7.5	1	1*5*1.50						0		0
ko=	Otwory w ścianach nośnych wewnętrznych		
wo=16.8	1	7*2*1,20						0		0
ko=	Otwory w ścianach działowych		
wo=9.6	1	8*1*1.20						0		0

[ELEMENT 3]
na=PODBUDOWY POSADZEK     SST B-3  Betonowanie 45262311-4
wa=0
kn=0	0	0
id=381
nu=3.2.3
wn=				

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		0
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich  gr. 15 cm na podł.gruntowym - podkład pod podłoże betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=40.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=40.94	1	40,94						0		0

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-01	1	0408-01		0
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=40.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=40.94	1	40,94						0		0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B15
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=40.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=40.94	1	40,94						0		0

[ELEMENT 3]
na=PODŁOGI I POSADZKI          SST - B - 6 - Posadzki. CPV  45430000-0
wa=0
kn=0	0	0
id=382
nu=3.2.4
wn=				

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		0
na=Izolacje przeciwwilgociowa  z foli PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=819.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=819.54	1	819,54						0		0

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		0
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - posadzka na gruncie - gr.10cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=271.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=271.44	1	(32.2-2*0.5)*(9.7-2*0.5)						0		0

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		0
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - posadzka  gr.4,0cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=261.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=261.36	1	261.36						0		0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNR	0-12 1118-04	0-12	1118-04		0
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=261.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=261.36	1	261.36						0		0

[POZYCJA]
id=161
pd=	KNR	0-12 1119-02	0-12	1119-02		0
na=Cokoliki z gresu:1310umywalnie (3,19+0.12+5,39)*2*213104,25*2*2 -0.9*2*21310szatnie 3,9*2*2-0.9*2*21310magazynek4,58*2+3,23*2-0.991310pok.sędziów4,58*2+3,25*2-0.99*21310umywalnia sędziów3.30*2+4.58*2-0.9+1.45*41310pom.porządkowe1,45*2+1.54*2 -0.91310gab.lekarski 4.58*2+3.3*2-0.991310korytarz  (6.62+2.08)*2-3*0.9913108.98*2+0.95*2+3.62+1.5+1.88+8.98+0.85+0.87
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=206.41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=34.8	1	(3.19+0.12+5.39)*2*2						0		0
wo=13.4	1	4,25*2*2 -0.9*2*2						0		0
wo=12	1	 3.9*2*2-0.9*2*2						0		0
wo=13.4	1	4.25*2*2-0.9*2*2						0		0
wo=12	1	3,9*2*2-0.9*2*2						0		0
wo=14.63	1	4,58*2+3,23*2-0.99						0		0
wo=13.68	1	4,58*2+3,25*2-0.99*2						0		0
wo=20.66	1	3.30*2+4.58*2-0.9+1.45*4						0		0
wo=5.08	1	1,45*2+1.54*2 -0.9						0		0
wo=14.77	1	4.58*2+3.3*2-0.99						0		0
wo=14.43	1	 (6.62+2.08)*2-3*0.99						0		0
wo=37.56	1	8.98*2+0.95*2+3.62+1.5+1.88+8.98+0.85+0.87						0		0
ko=			
ko=			

[POZYCJA]
id=124
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-05	202	2809-05		0
na=(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=206.41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=206.41	1	206.41						0		0

[ELEMENT 2]
na=DACH              SST - B - 11 - Dach 45260000-7,1
wa=0
kn=0	0	0
id=383
nu=3.3
wn=				

[NARZUTY NORMA 4]
na=Dodatek kwotowy	Dk
wa=0	0	0	
op=1	0
nr=1

[ELEMENT 3]
na=KONSTRUKCJA  DACHU     SST-B-10  Roboty ciesielsko-stolarskie   CPV 4542200-1, 45261100-5  
wa=0
kn=0	0	0
id=384
nu=3.3.1
wn=				

[POZYCJA]
id=117
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=Dostawa dachu  z tarcicy suchej, impregnowanej (FOBOS M2), czterostronnie struganej w klasie C24 objętość  0.049*0.16*12.256  firmy  Wiązar System Krzywiczyny
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0404-01	2	0404-01		0
na=Dach nad wejściem z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5-9,0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=44.523
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=44.523	1	(2.355+7.845)*(2.610+1.755)*0.5 *2						0		0

[POZYCJA]
id=385
pd=		kalk.własna 		kalk.własna 		0
na=Kotwienie wiązarów w wieńcu1310kotew wiązar-beton szt .2 na 1 wiązar ogółem szt.46 x2=92szt. i dach nad wejsciem2*41310Łączniki HE -Simpson
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=100
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	92+8						0		0

[ELEMENT 3]
na=POSZYCIE DACHU             SST - B - 11 - Dach     kod CPV 45260000-7
wa=0
kn=0	0	0
id=386
nu=3.3.2
wn=				

[POZYCJA]
id=387
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0403-02	2	0403-02		0
na=Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=563.094
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=563.094	1	12.30*45,78						0		0

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0403-02	2	0403-02		0
na=Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=21.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=21.75	1	2.5*8.70						0		0

[POZYCJA]
id=61
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-09 0103-03	AT-09	0103-03		0
na=Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=584.844
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=584.844	1	2.5*8.70+12.30*45.78						0		0

[POZYCJA]
id=388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0403-01	2	0403-01		0
na=Deskowanie połaci dachowych  płyta OSB-13102.5*8.70+12.30*45.78
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=584.844
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=584.844	1	2.5*8.70+12.30*45.78						0		0

[POZYCJA]
id=389
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0403-01	2	0403-01		0
na=Deskowanie połaci dachowych  płyta OSB- 2 warstwy dach nad wejściem i dach nad budynkiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=21.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=21.75	1	2.5*8.70						0		0

[POZYCJA]
id=128
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0501-02	2	0501-02		0
na=Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=561.263
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=561.263	1	12,26*45,78						0		0

[POZYCJA]
id=129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0501-02	2	0501-02		0
na=Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=21.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=21.75	1	2.5*8.70						0		0

[POZYCJA]
id=130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0501-01	2	0501-01		0
na=Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe- 3 warstwa papa termozgrzewalna
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=583.013
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=583.013	1	2.5*8.70+561.263						0		0

[ELEMENT 3]
na=OBRÓBKI BLACHARSKIE           ST01-7 Roboty dekarsko-blacharskie CPV 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1
wa=0
kn=0	0	0
id=390
nu=3.3.3
wn=				

[POZYCJA]
id=391
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0515-02	2-02	0515-02		0
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku1310nadrynnowa 45mb1310podrynnowa 45mb1310kraweżna 12,2*2=24,4mb1310kalenicowa 45mb1310połączenie połaci i ściany daszek nad wejściem 9.5mb1310nadrynnowa 9.5mb1310podrynnowa 9.5mb1310kraweżna 2,5*2 mb
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=39.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=39.6	1	39.60						0		0

[POZYCJA]
id=392
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0504-01	2	0504-01		0
na=Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=5.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	(2.5*2+8.70*2)*0.25						0		0

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0505-05	2	0505-05		0
na=Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe  leżące
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=45.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=45.8	1	45,80						0		0

[POZYCJA]
id=393
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0527-03	2-02	0527-03		0
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=10.22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10.22	1	2*3.5+2*1,61						0		0

[POZYCJA]
id=37
pd=N.Z. WACETOB 1999	KNNR-W	2 W0501-08	2	W0501-08		0
na=Rury spustowe z blachy cynkowej śr.120mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,6						0		0

[ELEMENT 3]
na=OCIEPLENIE DACHU                 ST 01-5   Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
wa=0
kn=0	0	0
id=394
nu=3.3.4
wn=				

[POZYCJA]
id=395
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		0
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=561.263
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=561.263	1	12,26*45,78						0		0

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-04	2-02	0613-04		0
na=Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa 2x10cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=561.263
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=561.263	1	12,26*45,78						0		0
ko=			

[ELEMENT 3]
na=SUFITY PODWIESZANE           SST-B-11-  Instalowanie sufitów podwieszanych CPV45421146-9
wa=0
kn=0	0	0
id=396
nu=3.3.5
wn=				

[POZYCJA]
id=38
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2005-03	2-02	2005-03		0
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=261.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=261.36	1	261.36						0		0

[POZYCJA]
id=133
pd=(N.Z.) PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	V-158 analogia	V-158	analogia		0
na=Podbitka z deskowania  z oblistwieniem o grub desek 32 mm powierzchni ponad 10 m21310z  impregnacją podbitki
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=236.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=236.66	1	32.20* (12.2-9.7)+(45-32.2)*12.2						0		0

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE      SST -B-10-  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych                   CPV 45400000-1 13101310
wa=0
kn=0	0	0
id=397
nu=3.4
wn=				

[ELEMENT 3]
na=STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA         SST - B - 8 - Stolarka CPV 45421000-4
wa=0
kn=0	0	0
id=398
nu=3.4.1
wn=				

[POZYCJA]
id=132
pd=	NNRNKB	202 1025-04	202	1025-04		0
na=Okna o pow.ponad 1.5 m2 z PVC1310131001  2,6m*0,40 *6=6.24131002  3,9m*0,40 *4=6.24131003 1.3*0.4*2=1.04    131004 1.45*3.30 *2,0=9.57131005 0.95*3,30 *2=6.27131006   3,0m*0,40 *2=2.4131007   2.45*0.4*2=1.96131008   2.45*0,40*2=1,96131006a 0.85*3.30*2=5,61
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=41.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=41.29	1	41.29						0		0

[POZYCJA]
id=134
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-06	0-19	1024-06		0
na=Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych Dz1 i Dz2
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=15.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=15.84	1	2.30*3.3+2.5*3.3						0		0

[POZYCJA]
id=135
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1015-01	2-02	1015-01		0
na=Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNR	2-02 1017-02 - Analogia	2-02	1017-02 - Analogia		0
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne. Drzwi do sanitariatów wyposażone w kratki wentylacyjne wzór  np typu Pol-Skone Sempre Verse
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=14.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	8*0.9*2						0		0

[POZYCJA]
id=399
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-01	2-02	1017-01		0
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wzór  np typu Pol-Skone Sempre Verse
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=14.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	8*0.9*2						0		0

[ELEMENT 3]
na=TYNKI WEWNĘTRZNE         SST - B - 9 - Tynki   CPV  45410000-4
wa=0
kn=0	0	0
id=400
nu=3.4.2
wn=				

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		0
na=Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach13101310umywalnie (3,19+0.12+5,39)*2*2*3.613104,25*2*2 -0.9*2*2*3.61310szatnie (3,9*2*2-0.9*2*2)*3.61310magazynek(4,58*2+3,23*2-0.99)*3.61310pok.sędziów(4,58*2+3,25*2-0.99*2)*3.61310umywalnia sędziów(3.30*2+4.58*2-0.9+1.45*4)*3.61310pom.porządkowe(1.45*2+1.54*2 -0.9)*3.61310gab.lekarski (4.58*2+3.3*2-0.99)*3.61310korytarz [(6.62+2.08)*2-3*0.99+8.98*2+0.95*2+3.62+1.5+1.88+8.98+0.85+0.87]*3.6
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=621.894
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=125.28	1	 (3.19+0.12+5.39)*2*2*3.6						0		0
wo=49.68	1	(4.25*2*2 -0.9*2*2)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=44.64	1	(3.9*2*2-0.9*2*2)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=54.108	1	(4.58*2+3.23*2-0.99)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=75.816	1	(3.30*2+4.58*2-0.9+1.45*4)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=19.728	1	(1.45*2+1.54*2 -0.9)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=54.612	1	(4.58*2+3.3*2-0.99)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=56.268	1	[(6.62+2.08)*2-3*0.99]*3.6+3*0.9*1.6						0		0
wo=141.762	1	[8.98*2+0.95*2+3.62+1.5+1.88+8.98+0.85+0.87]*3.6+3*0.9*1.6+4.20*0.3+3.22*0.3						0		0
ko=			
ko=			

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNR	2-02 0810-05	2-02	0810-05		0
na=Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.15cm1310mb131001  (2,6+2*0,40) *6=7.40 131002  (3,9+2*0,40) *6=7.10131003 (1.3+0.4*2) *4= 2.90  131004 (1.45+3.30 *2,0)*2 =12.00131005 (0.95+2.5+0.87+3,30 *2=10.92131006   (3,0m+0,40 *2)*2=7.60131007  ( 2.45+0.40*2)*2=6.50131008   (2.45+0,40*2)*2=6.50131006a (0.85+3.30)*2=8.30
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=10.383
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10.383	1	69.22*0.15						0		0

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNR	2-02 0815-03	2-02	0815-03		0
na=Wewn.gładzie gipsowe na ścianach (poz.88 minus - poz.124)
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=342.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=342.75	1	621.894-279.144						0		0

[ELEMENT 3]
na=OKŁADZINY ŚCIAN            SST- B - 6 Roboty pokrywcze CPV 45430000-0 
wa=0
kn=0	0	0
id=401
nu=3.4.3
wn=				

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNR	0-12 0829-03	0-12	0829-03		0
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - Ściany w WC - h=3.6m1310umywalnie (3,19+0.12+5,39)*2*2*3.613104,25*2*2 -0.9*2*2*3.61310szatnie (3,9*2*2-0.9*2*2)*3.61310magazynek(4,58*2+3,23*2-0.99)*3.61310pok.sędziów(4,58*2+3,25*2-0.99*2)*3.61310umywalnia sędziów(3.30*2+4.58*2-0.9+1.45*4)*3.61310pom.porządkowe(1.45*2+1.54*2 -0.9)*3.6
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=279.144
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
ko=	pom.porządkowe		
wo=18.288	1	(1.45*2+1.54*2 -0.9)*3.6						0		0
ko=	umywalnia sędziów 		
wo=74.376	1	(3.30*2+4.58*2-0.9+1.45*4)*3.6						0		0
ko=	umywalnie z wc		
wo=125.28	1	 (3.19+0.12+5.39)*2*2*3.6						0		0
wo=61.2	1	4.25*2*2 *3.6						0		0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNR	2-02 2103-03	2-02	2103-03		0
na=Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego1310131001  2,6*6=15.6131002   3,9*6=23.4131003   1.3*4= 5.2131004  1.45*2 =2.90131005   0.95*2=1.90131006   3,0m*2=6.0131007  2.45*2=4.90131008   2.45*2=4.90131006a 0.85*2=1.70
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=61.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=61.6	1	15.6+23.4+5.2+2.9+1.9+6+4.9+1.7						0		0

[POZYCJA]
id=138
pd=	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		0
na=Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach13101310umywalnie (3,19+0.12+5,39)*2*2*3.613104,25*2*2 -0.9*2*2*3.61310szatnie (3,9*2*2-0.9*2*2)*3.61310magazynek(4,58*2+3,23*2-0.99)*3.61310pok.sędziów(4,58*2+3,25*2-0.99*2)*3.61310umywalnia sędziów(3.30*2+4.58*2-0.9+1.45*4)*3.61310pom.porządkowe(1.45*2+1.54*2 -0.9)*3.61310gab.lekarski (4.58*2+3.3*2-0.99)*3.61310korytarz [(6.62+2.08)*2-3*0.99+8.98*2+0.95*2+3.62+1.5+1.88+8.98+0.85+0.87]*3.6
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=621.894
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=125.28	1	 (3.19+0.12+5.39)*2*2*3.6						0		0
wo=49.68	1	(4.25*2*2 -0.9*2*2)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=44.64	1	(3.9*2*2-0.9*2*2)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=54.108	1	(4.58*2+3.23*2-0.99)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=75.816	1	(3.30*2+4.58*2-0.9+1.45*4)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=19.728	1	(1.45*2+1.54*2 -0.9)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=54.612	1	(4.58*2+3.3*2-0.99)*3.6+0.9*1.6						0		0
wo=56.268	1	[(6.62+2.08)*2-3*0.99]*3.6+3*0.9*1.6						0		0
wo=141.762	1	[8.98*2+0.95*2+3.62+1.5+1.88+8.98+0.85+0.87]*3.6+3*0.9*1.6+4.20*0.3+3.22*0.3						0		0
ko=			
ko=			

[ELEMENT 3]
na=MALOWANIE            SST - B - 5 - Malowanie. CPV  45442100-8
wa=0
kn=0	0	0
id=402
nu=3.4.4
wn=				

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1506-01	2-02	1506-01		0
na=Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynków gładkich (poz.tynki minus poz.glazura+ poz tynki .ościeża)1310 621.894-279.144+10.383 =353.13
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=332.784
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
ko=	Magazynek		
wo=43.2	1	(3,9*2*2-0.9*2*2)*3.6						0		0
ko=	Gab.lekarski		
wo=53.172	1	(4.58*2+3.3*2-0.99)*3.6						0		0
ko=	Pom.sędziów		
wo=49.248	1	(4.58*2+3.25*2-0.99*2)*3.6						0		0
ko=	Korytarz		
wo=187.164	1	[(6.62+2.08)*2-3*0.99+8.98*2+0.95*2+3.62+1.5+1.88+8.98+0.85+0.87]*3.6						0		0

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=187.164
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
ko=	Korytarz		
wo=187.164	1	[(6.62+2.08)*2-3*0.99+8.98*2+0.95*2+3.62+1.5+1.88+8.98+0.85+0.87]*3.6						0		0
ko=			
ko=			
ko=			
ko=			
ko=			
ko=			
ko=			
ko=			
ko=			

[POZYCJA]
id=365
pd=	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		0
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitów
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=261.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=261.36	1	261.36						0		0

[POZYCJA]
id=125
pd=(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2121-01	202	2121-01		0
na=(z.III) obróbka profili - powierzchnia płaska w elemencie płaskim w granicie "Strzegom"
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=309600
jm=cm2	056
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=309600	1	360*(200*3+130*2)						0		0

[POZYCJA]
id=403
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=ścianki systemowe przegrody w.c. 1.35*2.221310ścianki systemowe  wydzielenie pisuarów 0.52*1.40
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=20.732
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=20.732	1	1.35*2.2*6+0.52*1.4*4						0		0

[ELEMENT 3]
na=ELEWACJE /OCIEPLENIE/               SST- B-10-   Roboty izolacyjne09CPV45320000-6   45262300-4
wa=0
kn=0	0	0
id=404
nu=3.4.5
wn=				

[POZYCJA]
id=87
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2608-02	0-17	2608-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)
op=0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=140.627
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=140.627	1	154.957-(3.6+10.73)						0		0

[POZYCJA]
id=83
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2608-03	0-17	2608-03		0
na=Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=140.627
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=140.627	1	154.957-(3.6+10.73)						0		0

[POZYCJA]
id=85
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2608-04	0-17	2608-04		0
na=Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=140.627
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=140.627	1	154.957-(3.6+10.73)						0		0

[POZYCJA]
id=73
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0122-01	0-33	0122-01		0
na=Montaż listew cokołowych lub początkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=27.66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=27.66	1	10.51*2+7.52*2-2*0.95-2.3-2*0.85-2.5						0		0

[POZYCJA]
id=89
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-01	0-17	2609-01		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=140.627
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=140.627	1	140.627						0		0

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2601-01	2-02	2601-01		0
na=Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie cegła, tynki,
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=140.627
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=140.627	1	154.957-(3.6+10.73)						0		0

[POZYCJA]
id=90
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-02	0-17	2609-02		0
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=10.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10.38	1	10,38						0		0

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2601-06	2-02	2601-06		0
na=Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwy siatki
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=10.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10.38	1	10.38						0		0

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2601-08	2-02	2601-08		0
na=Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2.0*6						0		0

[POZYCJA]
id=78
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0123-01	0-33	0123-01		0
na=Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=750
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=750	1	150.0*5						0		0

[POZYCJA]
id=79
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0927-03	0-17	0927-03		0
na=Cokół z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=10.818
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10.818	1	(10.51+7.52)*2*0.3						0		0

[POZYCJA]
id=81
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0118-08	0-33	0118-08		0
na=Montaż parapetów zew.z bl.powlekanej szer.30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=51.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	15.6+15.6+2.6+2.9+1.9+6+4.9+1.7						0		0

[POZYCJA]
id=80
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0926-01	0-17	0926-01		0
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej CRETO - pierwsza warstwa cokół
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=10.818
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=10.818	1	10.818						0		0

[POZYCJA]
id=405
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0926-01	0-17	0926-01		0
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej CRETO - pierwsza warstwa sciany
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=140.627
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=140.627	1	140.627						0		0

[POZYCJA]
id=145
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0926-03	0-17	0926-03		0
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=140.627
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=140.627	1	140.627						0		0

[ELEMENT 3]
na=TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=406
nu=3.4.6
wn=				

[POZYCJA]
id=147
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-18 2613-01	0-18	2613-01		0
na=Analogia Układanie poziomych paneli systemowych na gotowym ruszcie na wiązarach pow.pionowe zewnętrzne płyty elewacyjne EQUITONE
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=197.086
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=197.086	1	35,00*2,60+(2,6*1.6)*0.5*12.04*2+1.6*35						0		0

