[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
nan=Boisko do piłki nożnej wraz z budynkiem szatni sportowej oraz trybunami w miejscowości Starowice gm. Grodków . Oświetlenie zewnętrzne boiska, instalacje elektryczne budynku szatni.
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	5.9	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=     KOSZTORYS INWESTORSKI                                                                        
nfn=Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych                              mgr inż  Krzysztof Giesa
afn=46-05 TARNÓW OPOLSKI  ul.Klimasa 34
nb=Boisko do piłki nożnej wraz z budynkiem szatni sportowej oraz trybunami.
ab=STAROWICE gm. Grodków
ni=URZĄD GMINY
ai=GRODKÓW
br=ELEKTRYCZNA: Boisko do piłki nożnej wraz z budynkiem szatni sportowej oraz trybunami w miejscowości Starowice gm. Grodków . Oświetlenie zewnętrzne boiska, instalacje elektryczne budynku szatni.
nk=mgr inż Krzysztof Giesa	ELEKTRYCZNA
dt=27.12.2014
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego
cpv=45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
cpv=45317000-2	Inne instalacje elektryczne
pcn=SECOCENBUD, ceny rynkowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1] PODSTAWA  WYKONANIA  KOSZTORYSU  INWESTORSKIEGO   I    PRZEPISY  PRAWNE  REGULUJĄCE  PROCES                                                                                      KOSZTORYSOWANIA13101310     a) Projekt techniczny;13101310      b) Zakres robót ustalony przez Inwestora;13101310      c] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz.U. Nr. 241 Poz. 1763 w sprawie średniego kursu 1310          złotego w  stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.13101310       d] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. Dz.U. Nr. 241 Poz. 1762 w sprawie kwot wartości                                   zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 1310            Publikacji Wspólnot  Europejskich.13101310        e] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006r Dz.U. Nr. 120 Poz. 831 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu                               finansowania inwestycji z budżetu państwa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006r.(dot. WKI).13101310         f] W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2006 r. Nr 79, poz. 551 została opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r.1310            o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów                                  publicznych.               1310         g] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 obowiązuje od 1 stycznia 2006r.13101310         h] Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem 12 grudnia 2001 r. zmiany w                                 obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego.13101310          i] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania1310            kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót1310            budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) – obowiązuje1310            od 24 czerca 2004r.13101310          j] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 1310             dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 1310             funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16 września 2004) obowiązuje od 1 października 2004r.13101310          k] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002                                Parlamentu  Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).131013102. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE:13101310          a) Aktualnie obowiązujace KNNR-y i KNR-y;13101310           b) Wydawnictwa cenowe "SEKOCENBUD" obowiązujące w danym kwartale b.r.;13101310           c) Informacje cenowe producentów i dystrybutorów obowiązujące w danym kwartale b.r.;131013103. ELEMENTY CENOTWÓRCZE1310            stawka " R " zł/rg;1310            koszty  " KP " pośrednie w %;1310            zysk     " Z "   w % i poziom cen zastosowane przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego sa zgodne z pkt. 2 a,b,c.131013104. KALKULACJI KOSZTÓW dokonano na podstawie metody uproszczonej oraz częściowo w metodzie szczegółowej.131013105. KOSZTORYS INWESTROSKI stanowi podstawę dla zleceniodawcy, do planowania nakładów finansowych 1310                                                     oraz celów przetargowych.131013106. INNE USTALENIA mające wpływ na wycenę kosztorysu zawarte zostały w projekcie technicznym i opisie technicznym. 131013107. UWAGI : Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją1310                   projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie1310                   charakter pomocniczy. 1310                   Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.131013101310                                                                        Ogólne uwagi dotyczące  charakterystyki obiektu13101310          Szczegółowe dane dotyczące rozwiazania technicznego obiektu zostały zawarte w projekcie technicznym oraz 1310          specyfikacji technicznej i  swym zakresem obejmuje : wykonanie instalacji elektrycznych.13101310                    SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:13101310           1. Strona tytułowa;1310           2. Część opisowa do kosztorysu inwestorskiego - ogólna charakterystyka obiektu;1310           3. Kosztorys inwestorski.131013101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1443163310
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1443163310
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ZASILANIE.
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Złącze kablowo - pomiarowe ZK 1a+1P.
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0207-02	9	0207-02		1
mpn=1211
na=Wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach modułowych - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[ELEMENT 2]
na=Linia kablowa zasilająca ze złącza kablowego ZK 1a+1P do rzozdzielnicy RP [ w bud.proj.] .
wa=0
kn=0	0	0
id=7
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-03I 0101-04	5-03I	0101-04		1
na=Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzystym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.035
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.035	1	0,035						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=11.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	0,4*0,8*35,00						0		0

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00						0		0

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-04	5	0707-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	55,00-35,00						0		0

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0703	5	1209-0703		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						0		0

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-08	5	0101-08		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						0		0

[POZYCJA]
id=25
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						0		0

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.05	1	20,00*0,05*0,05						0		0

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						0		0

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						0		0

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00						0		0

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[ELEMENT 2]
na=Tablicz rozdzielcza RP.
wa=0
kn=0	0	0
id=27
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[POZYCJA]
id=29
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[ELEMENT 1]
na=OŚWIETLENIE BOISKA.
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Montaż słupów.
wa=0
kn=0	0	0
id=31
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - wykop pod fundament słupa
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3.996
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=3.996	1	[0,6*0,6*1,85]*6						0		0

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-02	5	1001-02		1
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg -  słupy stalowe typu  CS60-90/3 z poprzeczką  P2, fundament F-150S –słupy nr 1,3,4,6
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[ELEMENT 2]
na=Montaż projektorów.
wa=0
kn=0	0	0
id=35
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4,00+4,00						0		0

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-04	5	1003-04		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=112
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	8,00*14,00						0		0

[ELEMENT 2]
na=Linia kablowa nn zasilająca.
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=122.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=122.24	1	0,4*0,8*382,00						0		0

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=382
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=382	1	382,00						0		0

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		1
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie  YAKXS 4x25 mm2, 0,6/1 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=382
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=382	1	382,00						0		0

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  YAKXS 4x25 mm2, 0,6/1 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						0		0

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=322
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=322	1	322,00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=91.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=91.68	1	0,4*0,6*382,00						0		0

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						0		0

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=48
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48,00						0		0

[ELEMENT 1]
na=SZATNIE.
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Instalacja oświetlenia.
wa=0
kn=0	0	0
id=61
nu=3.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Montaż opraw
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=3.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=63
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W  - B1
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=37
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37,0						0		0

[POZYCJA]
id=99
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W  - C1
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,0						0		0

[POZYCJA]
id=100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W  - D1
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,0						0		0

[POZYCJA]
id=101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W  - E1
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=28
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28,0						0		0

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W  - F1
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						0		0

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - Ew 1
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[POZYCJA]
id=103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - Ew 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - Aw 1
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						0		0

[POZYCJA]
id=104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - Aw 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						0		0

[POZYCJA]
id=105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - Aw 3
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						0		0

[ELEMENT 3]
na=Montaż przewodów i opsprzętu.1310
wa=0
kn=0	0	0
id=66
nu=3.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=44
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	22,00+22,00						0		0

[POZYCJA]
id=68
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22,00						0		0

[POZYCJA]
id=69
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22,00						0		0

[POZYCJA]
id=70
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-02	5	0301-02		1
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,00						0		0

[POZYCJA]
id=71
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-02	5	0301-02		1
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=460
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=460	1	460						0		0

[POZYCJA]
id=106
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-01	5	0301-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=270
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270,00						0		0

[POZYCJA]
id=114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						0		0

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						0		0

[POZYCJA]
id=113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[POZYCJA]
id=119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						0		0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gniazd wtykowych 230V.1310
wa=0
kn=0	0	0
id=73
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,00						0		0

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,00						0		0

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						0		0

[POZYCJA]
id=120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						0		0

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Montaż ramek osprzętowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,00						0		0

[POZYCJA]
id=78
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-02	5	0301-02		1
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=145
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145,00						0		0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja siły i sterowania.
wa=0
kn=0	0	0
id=85
nu=3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=86
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-05	5	0301-05		1
mpn=1211
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00						0		0

[POZYCJA]
id=121
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-05	5	0301-05		1
mpn=1211
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110,00						0		0

[POZYCJA]
id=122
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-05	5	0301-05		1
mpn=1211
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00						0		0

[POZYCJA]
id=87
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						0		0

[POZYCJA]
id=88
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						0		0

[POZYCJA]
id=89
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						0		0

[POZYCJA]
id=90
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00						0		0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja połączeń wyrównawczych.
wa=0
kn=0	0	0
id=139
nu=3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=140
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0801	5	1209-0801		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						0		0

[POZYCJA]
id=141
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		1
na=Montaż szyny wyrównania potencjałów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1,00+3,00						0		0

[POZYCJA]
id=143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02 + KNR 13-25 1005-06 + KNR 13-26 0407-06 + KNR 5-08 0617-05	5	0602-02 + KNR 13-25 1005-06 + KNR 13-26 0407-06 + KNR 5-08 0617-05		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno1310Malowanie jednokrotne taśmy uziemiającej1310Ręczne malowanie schematów elektrycznych o szer.paska do 2 cm1310Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						0		0

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0303-05	5	0303-05		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2podłoże z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00						0		0

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0620-01	5-08	0620-01		1
na=Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=146
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-08	5	1209-08		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						0		0

[POZYCJA]
id=147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-03 + KNR 5-08 0608-07 + KNR 5-08 0617-01 + KNNR 5 0702-03	5	0701-03 + KNR 5-08 0608-07 + KNR 5-08 0617-01 + KNNR 5 0702-03		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV1310Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm21310Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm21310Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	0,4*0,8*1,0						0		0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa.
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=3.5
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Uziom otokowy.1310
wa=0
kn=0	0	0
id=135
nu=3.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-06	5	0605-06		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=136
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	136,00						0		0

[POZYCJA]
id=138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
mpn=1211
na=Montaż studzienki pomiarowej instalacji odgromowej.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00						0		0

[ELEMENT 3]
na=Zwody pionowe.
wa=0
kn=0	0	0
id=131
nu=3.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-04	5	0601-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach osadzanych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	7,0+3,0						0		0

[POZYCJA]
id=133
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-08	5	0103-08		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7,00*2,00						0		0

[POZYCJA]
id=134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-05	5	0201-05		1
mpn=_1211
na=Przewody odgromowe fi 8,0 mm wciągane do rur
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7,00*2,00						0		0

[ELEMENT 3]
na=Zwody poziome.
wa=0
kn=0	0	0
id=125
nu=3.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=126
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=122
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=122	1	122,00						0		0

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=POMIARY.
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						0		0

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						0		0

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						0		0

[POZYCJA]
id=97
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=110
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	104,00+6,00						0		0

[POZYCJA]
id=98
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=145
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145						0		0

