[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
dt=25.01.2015

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 133]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1443164022
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE  CPV 45112000-5
wa=0
kn=0	0	0
id=173
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=147
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0103-04	2-01	0103-04		0
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0105-04	2-01	0105-04		0
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0403-02	4-04	0403-02		0
na=Rozebranie  budynku  drewnianego -konstrukcji wieżb dachowych - deskowanie dachu na styk
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0401-07	4-04	0401-07		0
na=Rozebranie budynku-analogia baraków drewnianych składanych - płyty ścienne
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	2*2.5*2.3+2*7.5 *2.3						0		0

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-01	2-01	0121-01		0
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu (analogia )pod obiekty przemysłowe i lotniska
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.6
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		0
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek boisko z zapolem
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7590
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7590	1	7590						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02 0214-04	2-01	0206-02 0214-04		0
na=ANALOGIA - Transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km do uzupełnienia przestrzeni między ścianami - pospółka dla zasypki pod trybunę
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=183.306
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=183.306	1	(39.10+2*1.0)*(2.96+1.5)*(1.0) 						0		0

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0501	2-01	0701-05	01	0
na=Ręczne kopanie rowów dla wyk.drenażu o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1420
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1064	1	1064.0						0		0
wo=342	1	342						0		0
wo=14	1	14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-01	2-01	0206-01		0
na=Roboty ziemne wykon wykop pod studnie drenażowe .koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=17.408
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.408	1	1.6*1.6*3.4*2						0		0

[POZYCJA]
id=136
pd=		kalk.indywid. 		kalk.indywid. 		0
na=Opłata za przyjęcie  ziemi  i gruzu z rozbiórki na wysypisko
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1651.441
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1651.441	1	1649.7+17.408*0.1						0		0

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNNR-W	10 2113-01	10	2113-01		0
na=Przygotowanie bazy technicznej wraz z ogrodzeniem i oznakowaniem terenu na czas budowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=ryczałt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						0		0

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		0
na=Pomiar powykonawczy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.6
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=DRENAŻ CPV 45232450-1
wa=0
kn=0	0	0
id=174
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNR	2-02 0607-01 analogia	2-02	0607-01 analogia		0
na=Geowłóknina
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1125.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1125.28	1	1406.6*0.8						0		0

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-02	2-01	0610-02		0
na=Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa, zasypka żwirem płukanym o średnicy 8-16mm min 5cm wokół rury
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=170.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=170.4	1	1420*0.6*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0611-04	2-01	0611-04		0
na=Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury PVC  perforowane 63mm,zasypka żwirem płukanym o średnicy 8-16mm min 5cm wokół rury
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1064
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1064	1	2*14*38.0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0611-04	2-01	0611-04		0
na=Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury PVC  perforowane 113mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=342
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=342	1	2*105.0+2*66.0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0611-04	2-01	0611-04		0
na=Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury PVC  perforowane143mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0406-03	11	0406-03		0
na=Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=111
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Montaz sztucznej nawierzchni trawiastej na studzienkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1.728
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.728	1	1.2*1.2^2						0		0

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0402	2-01	0320-04	02	0
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m - wraz z dostawą materiału
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=138.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138.42	1	138.42						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=106
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-01	1	0408-01		0
na=Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=138.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138.42	1	138,42						0		0

[ELEMENT 1]
na=BOISKO CPV 45212221-1
wa=0
kn=0	0	0
id=175
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6000	1	6000						0		0

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-05	2-31	0103-05		0
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.V-VI
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6000	1	6000						0		0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		0
na=Analogia montaż geowłókniny -Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=6000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6000	1	6000						0		0

[POZYCJA]
id=142
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		0
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=6000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6000	1	6000						0		0

[POZYCJA]
id=143
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		0
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=6000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=6000	1	6000						0		0

[POZYCJA]
id=19
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0208-02	2-23	0208-02		0
na=Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0.6
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=17
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-03	2-21	0218-03		0
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim  1200m3 - wraz z dostawą materiału
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1200
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1200	1	6000*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=18
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0209-03	2-23	0209-03		0
na=Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6000	1	6000						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=31
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0208-01	2-23	0208-01		0
na=Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0.6
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=29
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0207-01	2-23	0207-01		0
na=Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=0.6
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=30
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0207-04	2-23	0207-04		0
na=Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0.6
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=WYPOSAŻENIE BOISKA-AKCESORIA SPORTOWE  CPV 45421160-3
wa=0
kn=0	0	0
id=176
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=20
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0309-03	2-23	0309-03		0
na=Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=21
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0309-04	2-23	0309-04		0
na=Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=22
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0310-07	2-23	0310-07		0
na=Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=108
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0310-07	2-23	0310-07		0
na=Ustawienie boksów dla zawodników rezerwowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=109
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Oznakowanie boiska-Montaż markerów oznakowanie do malowania linii
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=137
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Oznakowanie boiska- malowaniie linii
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=BUDOWA TRYBUNY I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=177
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie elementów konstrukcyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.834
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.763	1	            (281*1.80+281*1.80+281*0.80)*0.617/1000 <pręty śr.10mm>						0		0
wo=0.353	1	(0.15*41.05+14*36.7+12*10.6+6*5.2+6*6.2+16*1.5+20*1.35+40*3.16)*0.395/1000 <prety śr.8mm>						0		0
wo=0.064	1	( 9*2.62+9*2.18+9*3.70+9*3.08)*0.617/1000 <pręty śr.10mm>						0		0
wo=0.818	1	(261*1.40+261*1.80+463*1.06)*0.617/1000 <pręty śr.10mm>						0		0
wo=0.829	1	(463*1.06+461*0.95+261*1.59)*0.617/1000 <pręty śr.10mm>						0		0
wo=0.007	1	6*0.5*2.47/1000 <pręt sr 20mm>						0		0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym pod fundamenty
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=14.348
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.348	1	(2.96*2 + 39.10*2)*0.3*0.10+2.96*39.10*0.1+0.38*1.2*2*0.1+0.38*1.4*3*0.1						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=133
pd=		KALK.IND. 		KALK.IND. 		0
na=SZALUNKI + DOSTAWA
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2738.948
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2738.948	1	39.10*(1.65*2 +1.25*2)+4*16*39.10+2.96*2*1.65						0		0

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-01	2-02	0201-01		0
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Ławy pod ściany oporowe trybuny
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0206-01	2-02	0206-01		0
na=Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ściany oporowe trybuny z betonu W-813101310ANALOGIA -ściany gr. 15cm      117.74
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=74.283
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.283	1	1.65*2.96*2+39.1*1.65						0		0

[POZYCJA]
id=118
pd=Energobudowa wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-03 0103-03	2-03	0103-03		0
na=Dylatacje pionowe w elementach żelbetowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.909
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.909	1	(1.65+1.14+0.61*2+1.25+0.4*2 )*0.15						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=128
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0502-01	2-23	0502-01		0
na=Wykonanie schodów betonowych na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2.439
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.095	1	<schody 1.2m>  2*(1.2*2.25*0.15+3*0.38*0.125)						0		0
wo=1.344	1	<schody 1.4m>  3*(1.5*0.15*1.4+2*0.38*0.125*1.4 )						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=123
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0501-05	2-23	0501-05		0
na=Montaż listew siedzeń z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=64.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64.4	1	3*6+3*5+2*10.6+2*3+3*1.4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=126
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0501-04	2-23	0501-04		0
na=Montaż  siedzeń  analogia siedzenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=201
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=201	1	201						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1301-01	2	1301-01		0
na=Balustrady schodowe z rur stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=46.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.9	1	3*0.8+39.10+2* 2.70						0		0

[ELEMENT 1]
na=ŚCIEŻKI PIESZE1310
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=124
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0503-01	2-23	0503-01		0
na=Wykonanie  usunięcia nawierzchni gruntowych widowni wokół trybuny
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=7.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.82	1	1.0*39.10*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=380.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=380.8	1	380.80						0		0

[POZYCJA]
id=28
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-03	2-23	0104-03		0
na=Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=380.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=380.8	1	380.80						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=179
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-04	2-23	0104-04		0
na=Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=380.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=380.8	1	380,8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		0
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=380.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=380.8	1	380.8						0		0

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		0
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=380.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=380.8	1	380.8						0		0

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNNR	1 0402-02	1	0402-02		0
na=Odwodnienie liniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=39.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.1	1	 39.1						0		0

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-03	2-31	0407-03		0
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem( dla ścieżek i obudowy zieleni)
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=299.68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=299.68	1	21.75*2+2.96+2.96+(30.95+8.18)*2+2*13.0+9.0+4+49+45+39.0						0		0

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0503-01	2-31	0503-01		0
na=Chodniki z mieszanki grysowo-granitowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm1310Ścieżki o nawierzchni żwirowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=380.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=380.8	1	380.8						0		0

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0503-02	2-31	0503-02		0
na=Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej  - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu- Ścieżki o nawierzchni żwirowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=380.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=380.8	1	380.8						0		0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-04	2-31	0502-04		0
na=Chodniki z płyt betonowych barwionych żółtych  50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=208.138
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.48	1	(32.2+5+16)*1.4						0		0
wo=52.687	1	1.33*39.10-1.2*0.38*2+1.4*3*0.38						0		0
wo=41.164	1	30.95*1.33						0		0
wo=28.928	1	21.75*1.33						0		0
wo=10.879	1	8.18*1.33						0		0

[ELEMENT 1]
na=DOJAZD I PARKINGI
wa=0
kn=0	0	0
id=182
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	346.65						0		0

[POZYCJA]
id=172
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok.
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	346.65						0		0

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		0
na=Izolacja z geosiatka filtracyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	12*18+13*10.05						0		0

[POZYCJA]
id=183
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-01	2-23	0104-01		0
na=Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	12*18+13*10.05						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=44
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-02	2-23	0104-02		0
na=Warstwa odsączająca z pospółki - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=20

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	12*18+13*10.05						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-01	2-23	0104-01		0
na=Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	12*18+13*10.05						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=184
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-03	2-23	0104-03		0
na=Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	12*18+13*10.05						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=150
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02	2-31	0401-02		0
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=68.66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.66	1	18.0+13.0+19.66+18						0		0

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		0
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=6.683
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.683	1	(18.0+13.0+19.66+18+32.5*2)*0.05						0		0

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=8.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.02	1	133.66*0.30*0.200						0		0

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		0
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=68.66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.66	1	18.0+13.0+19.66+18						0		0

[POZYCJA]
id=185
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		0
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	12*18+13*10.05						0		0

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		0
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	12*18+13*10.05						0		0

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0503-01	2-31	0503-01		0
na=Nawierzchnia z mieszanki grysowo-granitowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	12*18+13*10.05						0		0

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0503-02	2-31	0503-02		0
na=Nawierzchnia z mieszanki grysowo-żwirowej- każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=346.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=346.65	1	12*18+13*10.05						0		0

[ELEMENT 1]
na=OGRODZENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=186
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=187
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-12	2-02	1804-12		0
na=Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych13101310  m 480,000
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=215
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=215	1	110.0*2+5.0-2*2-5.0-1.0						0		0

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-04	2-02	1808-04		0
na=Wrota z furtkami wys.2.1 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=131
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0308-03	2-23	0308-03		0
na=Wykonanie fundamentów betonowych  pod bramy z betonu żwirowego o obj.0.6 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1.824
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.824	1	4*2*(0.4*0.4*0.8+0.5*0.5*0.4)						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-12	2-02	1804-12		0
na=Ogrodzenie z siatki wys. 6 m na słupkach stal.z rur śr.76 mm o rozs3 m obsadzonych w gruncie  i obetonowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	70.0*2						0		0

[ELEMENT 1]
na=ZIELEŃ CPV 77310000
wa=0
kn=0	0	0
id=188
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=80
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0217-02	2-21	0217-02		0
na=Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=540
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	540						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=540
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	540						0		0

[POZYCJA]
id=4
pd=MBiPMB 1982-1985	KNP	1260-01.01		1260-01.01		0
na=Rozłożenie ziemi żyznej przy budowie boisk trawiastych-tereny do obsadzenia zielenią niską1310 teren zieleni ochronnej -przy ogrodzeniu i za trybunami nasadzenia 13101310Zieleń przed budynkiem od str.płn.
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2410.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2410.7	1	2410.70						0		0

[POZYCJA]
id=85
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0109-01	2-21	0109-01		0
na=Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z torfu oraz nawozów mineralnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=540
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	540						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=74
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0503-02	2-21	0503-02		0
na=Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mechanicznej na gruntach kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=380.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=380.8	1	380.8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=84
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0502-02	2-21	0502-02		0
na=Układ.nawierzchni grunt.gliniastych placów i drog ogrodowych (kat.gruntu I-II - dod.za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.)1310Proj.  kompozycje -kompozycje zieleni Hebe Green Globe ,duże kamienie -granit na nawierzchni z grysu  granitowego m2 powierzchni  1310(21,75+30.95+8.18)*2,96+13*4.5+44.8*4.5+37*4.0+16*4.20
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=655.505
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=655.505	1	(21.75+30.95+8.18)*2.96+13*4.5+44.8*4.5+37*4.0+16*4.20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		0
na=Izolacja z geowłókniny filtracyjnej  teren zieleni ochronnej -przy ogrodzeniu i za trybunami nasadzenia 1310Wyłożenie folią jako zabezpieczenie przed chwastami 1310z obsypką żwirem płukanym w kolorze jasnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=655.505
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=655.505	1	(21.75+30.95+8.18)*2.96+13*4.5+44.8*4.5+37*4.0+16*4.20						0		0
ko=			

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01	2-01	0510-01		0
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=655.505
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=655.505	1	655.505						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=75
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0323-05	2-21	0323-05		0
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m-Nasadzenia przy parkingu 30szt jałowca płożącego
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=144
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0308-05	2-01	0308-05		0
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=184
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	148 <tuje dla poz.jak niżej>						0		0
wo=6	1	6<dla poz. drzew wysokich -sosnaczarna,żółta i świerk>						0		0
wo=30	1	30 < dla jałowca>						0		0

[POZYCJA]
id=132
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0323-05	2-21	0323-05		0
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m- Nasadzenia w pasie pomiędzy ogrodzeniem i granicą działki i za trybunami   tuja co 1.5m od str płd szt 80m/1.5m=54szt.1310od str rowu 140/1.5= 94szt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=148
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	54+94						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=76
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0323-06	2-21	0323-06		0
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m1310Zieleń wysoka przy trybunach 1310Sosna czarna1310Sosna żółta1310Świerk srebrny  2 kpl.x3 drzewa
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0503-01	2-31	0503-01		0
na=Nawierzchnia z mieszanki grysowo-granitowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=316.992
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=316.992	1	(21.75+30.95)*2.96+32.20*5						0		0

